Всероссийская олимпиада школьников по технологии
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
Задания теоретического конкурса по номинации
«Техника и техническое творчество» (2025/2026 уч. г.)
7 класс (юноши)

Задание: отметить знаком  «+» один или все правильные ответы,
или написать (подписать) ответы,
или поставить буквенные (цифровые) обозначения рядом с цифрами (буквами)
или установить соответствие между компонентами.

1. Напишите, каким изделиям соответствуют предложенные марки стали?
1) Ст3;  ________________________________А) Напильники____________
2) Ст50; _______________________________ В) Гвозди_________________
3) Ст40Х;______________________________ С) Метчики_______________
 4) У11;________________________________Д) Зубчатые колеса_________

2. Выберите один правильный ответ. Напильники, используемые для чистового опиливания металлов с точностью 0,1-0,25мм, называются?
а. Личными
б. Бархатными
в. Драчёвыми
г. Рашпильными;
3.  Измерение размеров детали с допуском на размер 0,1мм можно производить?
а. Кронциркулем;  
б. Штангенциркулем;
в. Масштабной линейкой;
Вопрос 4.
[image: ] Быстрее вращается шестерня?       
         






1. А
2. В
3. С
5.  Морилка для дерева применятся, чтобы:
а. Облегчить ручную обработку деревянных заготовок
б. Подчеркнуть естественный узор и окрасить в нужный оттенок
в. Увеличить адгезию между бревнами в составе сруба
г. Окрасить древесину в глубокий черный цвет
6. В качестве основы для нанесения абразивных частиц НЕ используется
а. Бумага
б. Ткань
в. Губка
г. Береста
7. Растачивание отверстий до требуемого диаметра производится с помощью
а. Зенкера
б. Ручного лобзика
в. Плашки
г. Метчика
8. Цанговый зажим используется для закрепления
а. Сверла в сверлильном станке
б. Пилы в электролобзике
в. Шлифовального листа на насадке реноватора
9. Чистовая обработка заготовки на токарном станке по дереву осуществляется с помощью:
1. полукруглой стамески;
2. косой стамески;
3. стамески – крючка;
4. штангенциркуля.
10.  Перечислите инструмент для обработки металла:
1. зубило;
2. стамеска;
3. напильник;
4. рубанок.
11.  Сплав меди и цинка принято считать:
а. сталью;
б. бронзой;
в. латунью.
12.  Выберите инструмент, применяющийся для строгания древесины.
1. зубило;
2. фуганок;
3. рубанок;
4. рашпиль.
13. Самая массивная часть станка, на которой располагаются рабочие и вспомогательные узлы называется:  
1. станина;
2. суппорт;
3. каретка;
4. шпиндель.
14. Из каких основных частей состоит лобзик? 
а. рамка, ножка, зажимной винт;
б. каркас, ручка, натяжной винт; 
в. рамка, ручка, верхний и нижний зажимной винт.
15.   Какой инструмент применяется для подготовки отверстия под шуруп с потайной головкой?
1. клещи;
2. зенковка;
3. рубанок.
16. Каждая технологическая машина состоит не менее чем из трех частей:
 а. двигателя, шпинделя, подачи;
 б. двигателя, передаточного механизма, исполнительного механизма;
 в. механизмов подачи, управления и контроля.
17.  Какой инструмент используется для работы с деревом:
5. зубило;
6. кернер;
7. рубанок.
18.  Назовите инструмент, изображенный на рисунке:
1. зенкер;
2. спиральное сверло; 
3. винтовое. 
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19. Способность к восстановлению начальной формы после приложения значительного механического усилия, нагрузки:
1. прочность;
2. твердость;
3. упругость;
4. пластичность. 
20.  Сплав железа и углерода - это:
1. сталь;
2. бронза;
3. чугун.
21.  Представленный на рисунке станок применяется для:
1. [image: ]пиления;
2. сверления; 
3. фрезерования.







22. Укажите инструменты, которые не используются в процессе сверления:
1. коловорот;
2. струбцина;
3. дрель;
4. кернер;
5. сверло;
6. крейцмейсель.
23. К какому виды резьбы относится геометрическая резьба? 
а. плоскорельефная резьба;
б. прорезная резьба (ажурная);
в. пропильная резьба.
24. Для того, чтобы полотно пилы свободно перемещалось в пропиле, производят:
1. заточку зубьев;
2. развод зубьев пилы;
3. фугование пилы.
25. Осмысленный выбор своей будущей профессии является:
1. случайным процессом;
2. творческим актом;
3. предписанием общества.
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