Всероссийская олимпиада школьников по технологии
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Задания теоретического конкурса по номинации
 «Техника и техническое творчество» (2025/2026 уч. г.)
8-9 классы (юноши)

Задание: отметить знаком  «+» один или все правильные ответы,
	  или написать (подписать) ответы, 
	  или поставить буквенные (цифровые) обозначения рядом с цифрами (буквами)
	        или установить соответствие между компонентами.


1. Способом обработки металлов резанием является?
а. Ковка;
б. Прокатка;
в. Фрезерование;
г. Штамповка;
2. Однолезвийный режущий инструмент применяемый, при обработке заготовок на токарном станке по металлу, называется:
а. Фреза;
б. Сверло;
в. Резец; 
г. Развертка;
3. Метчик необходим;
а. Для обработки отверстия;
б. Для получения отверстия;
в. Разметки заготовок; 
г. Нарезания резьбы;
4 . Если нижнее колесо вращается в направлении, указанном стрелкой, то ось Х будет вращаться;
а. В любом направлении;
б. В направлении А; 
в. В направлении В;
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5. Дельтаобразную шлифовальную машину целесообразно применять с целью
а. Шлифования поверхности конусовидных отверстий большого диаметра
б. Формирования сопряжений и скруглений
в. Обработки пазов с прямыми и острыми углами
г. Снятия фасок в диапазоне 30-45 градусов
6. К ценным породам древесины НЕ относится:
а. Орех
б. Береза
в. Карагач
г. Лиственница
7. Во избежание образования дефектов по краям реза при раскрое тонких листов ДВП используют 
а. Электролобзик
б. Нож с лезвием-крюком 
в. Сабельную пилу
г. Ручную циркулярную пилу
8. Производить тонкое шлифование, доводить поверхность до глянца позволяет шлифовальная бумага с маркировкой
а. Р80
б. Р320
в. Р600
г. Р1500
9. Выполнение творческого проекта завершается:
1. обоснованием идеи проекта;
2. выполнением изделия;
3. защитой творческого проекта;
4. оформлением пояснительной записки.
10. Элементами шипового соединения называют:
а. гнездо и брусок;
б. брусок и шип;
в. шип и проушина;
г. проушина и гнездо.
11. Сталью называется сплав железа:
 а. с азотом;
б. с углеродом;
в. с кислородом;
г. с вольфрамом.
12.  Соединение брусков и досок в щиты является операцией:
а. строгания;
б. склеивания;
в. скрепления;
г. сплачивания.
13. С каких лет гражданин России может официально заключать трудовой договор?
1. с 14 лет
2. с 16 лет
3. с 18 лет
4. с 21 года
14. Указанная ниже характеристика заготовки является профилем:
1. проволока;
2. цилиндр;
3. уголок;
4. конус.
15. Природный рисунок, получаемый на обработанной поверхности изделия из древесины называется: 
1. узор;
2. текстура;
3. cердцевинные лучи;
4.  пороки древесины.
16.  Проставьте буквы, соответствующие названиям инструмента:
1. винтовое –
2. ложечное –
3. спиральное –
4. центровое –
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17. Из приведенного списка выберите материалы,  являющиеся древесным:
1.  ДВП;
2. фанера;
3. ДСП;
4. формальдегид.
18.  К отделочным работам при строительстве дома относится:
1. настил полов;
2. покраска потолков;
3. монтаж электропроводки;
4. застекление окон.
19.	Изучая технологию в школе, Вы осваиваете:
1. методы решения физических задач;
2. выполнение экспериментов по химии;
3. анализ биологических процессов;
4. проектирование и изготовление изделий.
20.  Укажите последовательность изобретения технологий в обратном порядке:
1. изготовление токарных изделий;
2. ковка;
3. использование электроэнергии;
4. использование атомной энергии.
21. Оборудование для выполнения отрезных работ, в том числе пилы:
1. токарное;
2. шлифовальное;
3. разрезное;
4. полировальное.
22. Данная  передача движения в токарно-винторезном станке осуществляется посредством силы трения:
1. зубчатая;
2. цепная;
3. реечная;
4. ременная.
23. Деревообрабатывающие станки относятся:
1. к транспортным машинам;
2. энергетическим машинам;
3. технологическим машинам;
24. Диаметр заготовки равен 50 мм, а требуемый диаметр 48 мм. Какова должна быть глубина резания?
1. 2 мм;
2. 1 мм;
3. 0,5 мм;
г.      1,5 мм.
25.  Разборные соединения с применением крепёжных деталей: винтов, болтов, шпилек, гаек или элементов, выполненных непосредственно на соединяемых деталях:
а.  соединение с помощью пайки;
б. заклепочное;
в. резьбовое;
г. соединение с помощью сварки.
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