Материально-техническое обеспечение муниципального этапа

 Всероссийской олимпиады школьников по технологии

(Номинация «Техника и техническое творчество»)

в 2025/2026 учебном году 
В качестве аудиторий для теоретического конкурса целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам и настраивает их на работу. Расчет числа кабинетов определяется числом участников и посадочных мест в кабинете. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или парта. Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных аудиториях. 

В помещение должны быть дежурные (2 человека). Если тестирования проводятся одновременно в нескольких аудиториях, то количество дежурных соответственно возрастает. Около аудиторий также должны быть дежурные. Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишина, чистота, свежий воздух, достаточная освещенность рабочих мест, температура 20-22оС, влажность 40-60%. 

Для решения задач целесообразно каждому участнику иметь калькулятор. Пользоваться сотовыми телефонами запрещено. 
В номинации «Техника и техническое творчество» для выполнения практических работ участниками олимпиады должны быть подготовлены мастерские по ручной и станочной обработке древесины и металла и выполнению электротехнических работ (всего 5 мастерских, содержащих по 15 рабочих мест). Необходимо обеспечить учащихся рабочей одеждой, материалами для обработки, инструментами, станочным и электромонтажным оборудованием, измерительными приборами и инструментами. 

Расходные материалы:
7 Класс:

«Ручная деревообработка» 
Фанера 6 мм (148x210 мм) 1шт;

«Механическая деревообработка»
Брусок 40х40х150 мм 1шт.

«Ручная металлообработка»
Листовой металл Ст. 3, S=1мм (40х60мм) 1шт
«Механическая металлообработка»
Пруток Ст.45 ( 10мм, длинна 140 мм 1шт.

8-9 Класс:

«Ручная деревообработка» 
Фанера 4 мм (3шт 125x125 мм);

«Механическая деревообработка»
Брусок 50х50х300мм 1шт.

«Ручная металлообработка»
Листовой металл Ст. 3, S=1мм (30х70мм) 1шт
«Механическая металлообработка»
Пруток Ст.45 ( 15мм, длинна 40мм 1шт.

10-11 Класс:

«Ручная деревообработка» 
Фанера 6 мм (148x210 мм) 1шт; 
Шкант деревянный 10х50 мм 3шт

«Механическая деревообработка»
Заготовка для точения на планшайбе 80х80х50 мм 1шт.

«Ручная металлообработка»
Листовой металл Ст. 3, S=2мм, 110х17 мм 1шт
«Механическая металлообработка»
Пруток Ст.45 ( 30 мм, длинна 90мм 1шт.

Примерное оборудование для практических работ по электротехнике:

1. Набор лабораторный "Электричество" (расширенный) 
В состав набора входят: ключ , кювета, электрод медный (2 шт.), электрод цинковый, лампа 3,5 В, проволочный резистор (2 шт.), переменный резистор, электродвигатель, катушка-моток (2 шт.), магнит полосовой (2 шт.), зажим пружинный (2 шт.), компас, соединительные провода (8 шт.), металлическое рабочее поле. 

2. Мультиметр DT 838

3. Осциллограф

4. Лампы 3.5В (4 шт)

5. Выпрямительный диод (4 шт.)

